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7 rue Dumont d’Urville
28300 AMILLY

Tel : 02 34 401 301
Email : contact@bht-pro.fr
DALLE DE STABILISATION ALVÉOLAIRES
	Matériaux
	100% PP INJECTÉ, VIERGE. 100% RECYCLABLE

	Dimensions de la dalle
	 120 x 80 cm 

	Surface de la dalle 
	0.96 m²

	Épaisseur de la dalle
	30 mm

	Poids
	3 kg/m²

	Structure de la dalle 
	Alvéolaire « nid d’abeille »

	Diamètre des alvéoles 
	54 mm

	Géotextile
	PP, 90g/ m² 

	Couleur
	Blanc 

	Résistance de la dalle vide
	340 tonnes/ m²

	Résistance de la dalle remplie
	11881 tonnes/ m²


Allée ou parking stable pour toutes les utilisations
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Plaque très solide pour les charges lourdes

La plaque stabilisatrice PRO offre une résistance aux pressions particulièrement élevée et est donc idéale pour les surfaces exposées aux charges très lourdes. Pour cela, une bonne sous-sol (stable) est importante. Même les camions lourds peuvent y rouler sans problèmes. Un test a été effectué à l'institut de recherche TNO qui prouve que les plaques stabilisatrices PRO peuvent être soumises à de charges très lourdes. Avec un bon revêtement de 5 à 6 cm de gravier ou de gravillons, les plaques sont parfaitement recouvertes et donc invisibles !

Les avantages de la plaque PRO
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Très solides

Les plaques stabilisatrices conviennent pour des charges très lourdes et sont actuellement les plaques les plus 
solides disponibles sur le marché !
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Faciles à poser

Les plaques sont simplement placées les unes contre les autres en briquetage.
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Appropriées pour les véhicules lourds

Les plaques offrent une résistance très élevée à la pression et donc même les camions peuvent y rouler sans problèmes.
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Résistance au gel et au dégel

Les plaques stabilisatrices restent intactes dans toutes les conditions climatiques.

Applications

PRO est idéale pour une utilisation comme allée stable ou comme parking de gravier. Cette plaque supporte des véhicules très lourds et forme donc une solution parfaite en cas d’utilisation de voitures et de camions.Place de parking et allée
En utilisant du gravier ou des gravillons pour recouvrir votre place de parking ou votre allée, vous obtenez une surface esthétique et bien entretenue. Seul inconvénient : ces matériaux requièrent souvent beaucoup d'entretien. Les véhicules laissent des traces et enfoncent le gravier ou les gravillons dans le sol., Il n'est plus nécessaire d'effectuer un ratissage et un remplissage réguliers. La structure robuste de la plaque stabilisatrice en plastique résiste à la pression des roues en mouvement. Votre place de parking et votre allée sont toujours bien entretenues !parcs de vacances
Avec ce stabilisateur , votre camping ou parc de bungalows est accessible et sûr pour tout le monde ! Grâce à la résistance à la pression offerte par nos plaques aux surfaces de gravier, les cyclistes et les utilisateurs de fauteuils roulants peuvent se déplacer sans effort. Les voitures et les véhicules d'urgence peuvent également rouler sur la surface de gravier en toutes circonstances.

Spécifications 

· Dimensions de la plaque: 120 x 80 x 3 cm

· Diamètre de cellule: 51mm

· Épaisseur de paroi de cellule: partie inférieure : 4mm partie supérieure : 3mm

· m2 par plaque: 0,96 m2

· Consommation de gravier/gravillons: ± 75kg par m2

· Couleurs disponibles: noir et blanc

· Formats de gravier: min 5mm, maximum 25mm

· Formats de gravillons: min 5mm, maximum 20mm

· Poids de la barrière anti-racines: 90 g/m2

· Perméabilité de la barrière anti-racines: 110 l/m2.s (conformément à ENISO-11058)

· Résistance à la traction de la barrière anti-racines (CMD/MD): 8 kN/m (conformément à ENISO-10319)
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